[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear g8032 erp-instance

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`# clear g8032 erp-instance NAME`

g8032 forced-switch erp-instanceコマンド/g8032 manual-switch erp-instanceコマンドにて切り替えが設定されている場合に、その設定を解除する。
本コマンドを実行すると、該当ノードから対象ERPインスタンス内のノードへ、RPLでデータVLANをブロックさせるためのR-APSメッセージを送出する。
OwnerとNeighborがそのR-APSメッセージを受信すると、RPLでのブロックを適用する。
切り替え設定がされていない場合、障害からの回復をタイマーの満了を待つことなく即座に実行する。

### パラメーター

`NAME` | ERPインスタンス名

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。
■ 本コマンドを実行しても、enableコマンドにより復帰モード（revertive）に設定されている場合、ふたたびRPLでデータVLANをブロックする前に、Wait-To-Blockタイマーが動作します。Wait-To-Blockタイマーは、timerコマンドにてguard-timerに設定した時間（初期設定は0.5秒）＋5秒に設定されており、変更することはできません。

### 関連コマンド

g8032 erp-instance（グローバルコンフィグモード）
g8032 forced-switch erp-instance（特権EXECモード）
g8032 manual-switch erp-instance（特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB