[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# linkflap action

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config)# linkflap action shutdown`

`(config)# no linkflap action`

すべてのスイッチポートでリンクフラッピング検出機能を有効化する。
no形式で実行した場合はリンクフラッピング検出機能を無効化する。
初期設定では無効。
リンクフラッピングの検出条件と動作は次のとおり。

- 特定のスイッチポートで15秒以内に15回以上リンクステータスが変動（ダウン→アップまたはアップ→ダウン）した場合、リンクフラッピングを検出し、該当ポートに対してアクションを実行する。
- 現状設定可能なアクションは shutdown のみ。
- shutdown アクションによって shutdown されたポートは、「no shutdown」で復旧する。
- リンクフラッピングの検出は noticeレベルでログに記録される。

### パラメーター

`shutdown` | リンクフラッピングを検出したポートをshutdownする

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- linkflap action（グローバルコンフィグモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB