[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# match transport

モード: フローレコードモード
カテゴリー: 運用・管理 / IPFIX

`(config-flow-record)# [no] match transport {source-port|destination-port}`

フローを識別するためのトランスポート（レイヤー4）フィールドをフローキーとして登録する。
no形式で実行した場合は、指定したトランスポート（レイヤー4）フィールドをフローキーから削除する。

### パラメーター

`source-port` | 始点ポート番号
`destination-port` | 終点ポート番号

### 使用例

    awplus(config-flow-record)# match transport source-port ↓
    awplus(config-flow-record)# no match transport destination-port ↓

### コマンドツリー

    flow record (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match transport（フローレコードモード）

### 関連コマンド

match ipv4（フローレコードモード）
match ipv6（フローレコードモード）
flow record（グローバルコンフィグモード）
show flow record（特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB