[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf recovery-server

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] atmf recovery-server`

AMFクリーン状態のノードが DHCPサーバー/DNSサーバーを利用したAMFオートリカバリー を実行するために必要なAMFマスター側の機能（AMFリカバリーサーバー）を有効にする。
no形式で実行した場合はAMFリカバリーサーバーを無効化する。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはマスターでのみ有効。
■ 本コマンドを実行するには、Webサーバー機能（service http）を有効にしておく必要がある。AMFコントローラー、AMFマスター機能をサポートしている製品のうち、AT-AR4050S/AT-AR4050S-5GとAMF CloudではWebサーバー機能が初期設定で無効なため、AT-AR4050S、AMF CloudでAT-Vista Manager EX連携機能を使用する場合は、service httpコマンドでWebサーバー機能を有効化すること。また、それ以外の製品でAT-Vista Manager EX連携機能を使う場合も、Webサーバー機能を無効化しないように注意すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf recovery-server（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf master（グローバルコンフィグモード）
service http（グローバルコンフィグモード）
show atmf backup（特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB