### インターフェース・イーサネットCFM MEPモード

cc multicast (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
cc unicast (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
clear active (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
clear all (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
clear ccm-ltm-priority (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
clear fng-alarm-time (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
clear lowest-priority-defect (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
clear reset-fng-time (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
mep active (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
mep ccm-ltm-priority (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
mep fng-alarm-time (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
mep lowest-priority-defect (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
mep reset-fng-time (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)