[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# line vty

モード: グローバルコンフィグモード --> ラインモード
カテゴリー: 運用・管理 / 端末設定

`(config)# [no] line vty <0-32> [<0-32>]`

仮想端末ポート（Telnet、SSH用）の設定を行うラインモードに移行する。
通常形式で存在していない端末ポート番号を指定した場合は、指定した番号の仮想端末ポートを追加（有効化）した上でモード移動する。
no形式で実行した場合は指定した仮想端末ポートを削除（無効化）する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
ラインモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Z）を使う。
本製品に対するTelnet、SSHログインセッションは、有効な仮想端末ポートの数までに制限される。初期設定では仮想端末ポートは0～7の8つが用意されている。

### パラメーター

`<0-32> [<0-32>]` | 仮想端末ポート番号。仮想端末ポートを1つだけ指定する場合は「0」のように単一の番号を、範囲で指定する場合は「0 10」（0～10の意味）のように最初と最後の番号を指定する

### 使用例

■ 初期設定で存在している仮想端末ポート0～7番の設定を行うためラインモードに入る。

    awplus(config)# line vty 0 7 ↓
    awplus(config-line)#

■ 仮想端末ポートを33個に増やす。

    awplus(config)# line vty 0 32 ↓
    awplus(config-line)#

初期設定で0～7は存在しているので、次のようにしても同じ。

    awplus(config)# line vty 8 32 ↓

■ 仮想端末ポート9～32を削除する。

    awplus(config)# no line vty 9 32 ↓

■ 利用可能な仮想端末ポートの情報はshow running-configコマンドで確認できる。

    awplus# show running-config | include line vty ↓
    line vty 0 7

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- line vty（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- accounting login（ラインモード）
             +- authorization commands（ラインモード）
             +- exec-timeout（ラインモード）
             +- length（ラインモード）
             +- login authentication（ラインモード）
             +- speed（ラインモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
line console（グローバルコンフィグモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB