[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# area virtual-link encryption ipsec

モード: OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-router)# area AREAID virtual-link A.B.C.D encryption ipsec spi <256-4294967295> esp ENCALG HASHALG`

`(config-router)# no area AREAID virtual-link A.B.C.D encryption ipsec spi <256-4294967295>`

指定した仮想リンクでIPsec暗号化ペイロード（ESP）による暗号化（と認証）を行うよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定した仮想リンクで暗号化を行わないよう設定する。
初期設定ではどの仮想リンクでも暗号化を行わない。

### パラメーター

`AREAID` | 通過エリアのOSPFエリアID。通過エリアは通常エリアでなくてはならない。次のいずれかの形式で指定する
| `<0-4294967295>` | 単一10進数形式（例：1）
| `A.B.C.D` | IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`A.B.C.D` | 仮想リンクの対向に位置するABRのルーターID
`spi <256-4294967295>` | SPI（セキュリティー・パラメーター・インデックス）値
`ENCALG :=` | `{aes-cbc KEY | 3des KEY | null}`
| ESPの暗号化アルゴリズムと鍵。以下から選択する
| `aes-cbc KEY` | AES-CBCの暗号化キー。32、48、64桁の16進数で指定する
| `3des KEY` | 3DESの暗号化キー。48桁の16進数で指定する
| `null` | 暗号化を行わない。ESPにおいてメッセージ認証のみ使用する場合に指定する
`HASHALG :=` | `{md5 KEY | sha1 KEY}`
| ESPの認証アルゴリズムと鍵。以下から選択する
| `md5 KEY` | MD5のハッシュキー。32桁の16進数で指定する
| `sha1 KEY` | SHA1のハッシュキー。40桁の16進数で指定する

### 使用例

■ 通過エリア=1、対向ルーターID=10.10.10.5の仮想リンクでIPsec（ESP）による暗号化と認証を行うよう設定する。SPIは1101、暗号化方式はAES-CBC、認証方式はMD5とする。

    awplus(config-router)# area 1 virtual-link 10.10.10.5 encryption ipsec spi 1101 esp aes-cbc 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF md5 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF ↓

■ 通過エリア=1、対向ルーターID=10.10.10.5の仮想リンクでIPsec（ESP）の設定（SPI=1101）を無効にする。

    awplus(config-router)# no area 1 virtual-link 10.10.10.5 encryption ipsec spi 1101 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### コマンドツリー

    router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- area virtual-link encryption ipsec（OSPFv3モード）

### 関連コマンド

area virtual-link authentication ipsec（OSPFv3モード）
area virtual-link（OSPFv3モード）
show ipv6 ospf virtual-links（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB