[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# IP付加機能 / DNSリレー

DNSリレーは、本製品に対するDNSリクエストを、（実際の）DNSサーバーにリレーする機能です。クライアント側で本製品をDNSサーバーに指定しておけば、サーバーのアドレスが変更されても、本製品に設定されているサーバーアドレスを変更するだけですむため、管理・保守効率が向上します。
また、DNSキャッシュ機能を併用することにより、DNSサーバーへの問い合わせ回数を減らすことができます。
本機能は、DHCPサーバー機能と組み合わせて、本製品がDNSサーバーであるとクライアントに通知することにより、いっそう効果的な運用が可能となります。

## 基本設定

1. DNSサーバーのアドレスを設定するには、ip name-serverコマンドを実行します。

       awplus(config)# ip name-server 192.168.1.10 ↓

2. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。

       awplus(config)# ip dns forwarding ↓

> Note

> > DNSリレーを使用する場合は、DNSへの問い合わせ機能（ip domain-lookupコマンド）を無効にしないでください。

設定は以上です。
これで本製品宛てのDNSリクエストが実際のDNSサーバー（192.168.1.10）に転送されるようになります。
■ DNSサーバーへの問い合わせ時に送信元とするインターフェースを設定するには、ip dns forwarding source-interfaceコマンドを使用します。

    awplus(config)# ip dns forwarding source-interface vlan10 ↓

■ DNSリレーが再試行する回数を変更するには、ip dns forwarding retryコマンドを使用します。

    awplus(config)# ip dns forwarding retry 5 ↓

■ DNS応答の待ち時間を変更するには、ip dns forwarding timeoutコマンドを使用します。

    awplus(config)# ip dns forwarding timeout 10 ↓

## DNSキャッシュ

DNSキャッシュ機能は、DNSサーバーからの応答を本製品のメモリーに保存しておくことで、2回目以降DNSサーバーへの問い合わせを行わずにメモリー上の情報を参照する機能です。DNSキャッシュは、本製品自身がアドレス解決する場合とDNSリレー機能で別ホストの要求を処理するときの両方で有効です。
DNSキャッシュ機能はデフォルトではオフになっています。DNSキャッシュ機能をオンにするには、ip dns forwarding cacheコマンドのsizeパラメーターで、キャッシュエントリー容量を0以外に設定します。
■ キャッシュサイズ、キャッシュエントリーの有効期限はip dns forwarding cacheコマンドで変更します。

    awplus(config)# ip dns forwarding cache size 500 timeout 3000 ↓

■ DNSキャッシュの内容はshow ip dns forwarding cacheコマンドで確認します。

    awplus> show ip dns forwarding cache ↓

■ DNSキャッシュエントリーを削除するにはclear ip dns forwarding cacheコマンドを使用します。

    awplus# clear ip dns forwarding cache  ↓

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB