[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# match inner-vlan

モード: クラスマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-cmap)# match inner-vlan <1-4094>`

`(config-cmap)# no match inner-vlan`

対象クラスマップにmatch inner-vlan節を追加する。すでにmatch inner-vlan節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch inner-vlan節を削除する。
match inner-vlan節は、ダブルタグパケットにおける内側VLANタグヘッダーのVLAN IDに基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。

### パラメーター

`<1-4094>` | ダブルタグパケットにおける内側VLANタグヘッダーのVLAN ID。ダブルタグパケットにだけ適用される

### 注意・補足事項

■ 同一クラスマップ内では、match access-groupコマンドで指定するハードウェアアクセスリストのvlan、inner-vlanパラメーターと、クラスマップのmatch vlanコマンド、match inner-vlanコマンドを混在させずに、どちらか一方だけを使うこと。

### コマンドツリー

    class-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match inner-vlan（クラスマップモード）

### 関連コマンド

access-list(hardware ip)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware mac)（グローバルコンフィグモード）
match access-group（クラスマップモード）
match vlan（クラスマップモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB