[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip ospf retransmit-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-if)# ip ospf [A.B.C.D] retransmit-interval <1-65535>`

`(config-if)# no ip ospf [A.B.C.D] retransmit-interval`

対象OSPFインターフェースにおけるRetransmit Intervalタイマーを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

### パラメーター

`A.B.C.D` | OSPFインターフェースのIPアドレス
`<1-65535>` | データベース記述パケット、リンク状態要求パケット、リンク状態更新パケットの再送間隔（秒）。隣接ルーター間のパケット往復時間よりも十分に大きな値でなくてはならない。LANでは5秒が標準的。初期値は5

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip ospf retransmit-interval（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ip ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB