[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth max-supplicant

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth max-supplicant <2-1024>`

`(config-if)# auth max-supplicant {untagged-vlan|tagged-vlan} <0-1024>`

`(config-if)# no auth max-supplicant [untagged-vlan|tagged-vlan]`

対象スイッチポートにおいて通信可能なSupplicantの最大数を設定する。
untagged-vlanもしくはtagged-vlanオプションでは、ボイスVLAN環境において音声Supplicant（タグ付き）と通常Supplicant（タグなし）の最大数を設定する。
tagged-vlan、untagged-vlanパラメーターは、タグなしポート（アクセスポート）でのみ有効。
Supplicantの最大数よりも大きい数に設定できるが、最大数に達すると、それ以上のSupplicantの認証は許可されなくなる。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<2-1024>` | Supplicantの最大数。初期値は1024
`untagged-vlan` | タグなしVLANで許可するSupplicantの最大数。
`tagged-vlan` | タグ付きVLANで許可するSupplicantの最大数。
`<0-1024>` | タグなし/タグ付きVLANで許可するSupplicantの最大数。初期値は1024

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。
■ 本コマンドの設定は、ホストモード（auth host-modeコマンド）がMulti-HostモードかMulti-Supplicantモードのときだけ有効（Single-Hostモードでは、もともと1台のSupplicantしか通信できない）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth max-supplicant（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth host-mode（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB