[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 nd ra-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# ipv6 nd ra-interval <4-1800>`

`(config-if)# no ipv6 nd ra-interval`

対象IPv6インターフェースから定期的に送信するルーター通知（RA）パケットの送信間隔を変更する。
no形式で実行した場合は、RAパケットの送信間隔を初期値に戻す。
初期値は600秒。

### パラメーター

`<4-1800>` | RAパケットの送信間隔。初期値は600秒

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd ra-interval（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB