[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# IPv6マルチキャスト / 一般設定

本製品は下記のIPv6マルチキャスト関連機能を実装しています。

- IPv6マルチキャストルーティング機能
  - スタティックルーティング（ipv6 multicast routeコマンド）
  - ダイナミックルーティング（PIM-SMv6）
- IPv6マルチキャスト受信者管理機能
  - MLD機能（マルチキャストルーティング機能と併用）
  - MLD Snooping機能（レイヤー2環境におけるマルチキャストトラフィックのフィルタリング機能）

ここでは、上記のうちスタティックルーティングの設定について解説します。
PIM-SMv6によるダイナミックルーティングについては「IPv6マルチキャスト」の「PIM」を、MLD機能については「IPv6マルチキャスト」の「MLD」を、MLD Snooping機能については「IPv6マルチキャスト」の「MLD Snooping」をご覧ください。

## スタティックIPv6マルチキャストルーティング

IPv6のマルチキャストルーティングには、通常ダイナミックルーティングプロトコルのPIM-SMv6を使用しますが、ルーターが1台だけのシンプルな環境では、PIM-SMv6を使わずにスタティックルーティングを行うことも可能です。

> Note

> > 本機能はローカルルーティング環境のみサポート対象となります。

> Note

> > 本機能を使用するときは、必ずMLD Snoopingを併用してください（MLD Snoopingは初期状態で有効になっています）。

次に、以下の構成を例として基本設定を示します。

- ルーターは次に示す3つのIPv6インターフェースを持っています。
  - vlan10（2001:db8:10:10::1）
  - vlan20（2001:db8:10:20::1）
  - vlan30（2001:db8:10:30::1）
- マルチキャスト送信者（サーバー）はvlan10に接続されています。
  マルチキャストパケットを受信するこのインターフェースを上流インターフェースと呼びます。
  - サーバー：2001:db8:10:10::feed
    - 使用するマルチキャストグループ：ff1e::beef
- マルチキャスト受信者（クライアント）はvlan20とvlan30に接続されています。
  マルチキャストパケットの転送先となるこれらのインターフェースを下流インターフェースと呼びます。
  - クライアント：台数、接続ポートは不定。

なお、以下の例では、VLANとIPv6ユニキャストルーティングの設定までは完了しているものとします。
VLANの設定については「L2スイッチング」の「バーチャルLAN」をご覧ください。また、IPv6インターフェースの基本設定については「IPv6」の「IPv6インターフェース」をご覧ください。

1. IPv6マルチキャストルーティングを有効化します。これにはipv6 multicast-routingコマンドを使います。

       awplus(config)# ipv6 multicast-routing ↓

2. IPv6のマルチキャスト経路をスタティックに登録します。これには、ipv6 multicast routeコマンドを使います。
   同コマンドで指定する4つのパラメーターは、先頭から順に送信者のIPv6アドレス、マルチキャストグループアドレス、上流インターフェース、下流インターフェース（複数指定可）です。

       awplus(config)# ipv6 multicast route 2001:db8:10:10::feed ff1e::beef vlan10 vlan20,vlan30 ↓

3. マルチキャストルーティングを行うすべてのインターフェース（スタティック経路登録時に指定したすべての上下流インターフェース）で、MLD機能を有効にします。これにはipv6 mldコマンドを使います。

       awplus(config)# interface vlan10,vlan20,vlan30 ↓
       awplus(config-if)# ipv6 mld ↓
       awplus(config-if)# exit ↓

設定は以上です。
■ IPv6マルチキャスト経路表はshow ipv6 mrouteコマンドで確認します。
■ IPv6マルチキャストインターフェースの情報はshow ipv6 mifコマンドで確認します。
■ IPv6マルチキャスト受信者の情報はshow ipv6 mld groupsコマンドで確認します。

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB