[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip msdp mesh-group member keep-alive

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / MSDP

`(config)# ip msdp mesh-group GROUPNAME member A.B.C.D keep-alive <10-60>`

`(config)# no ip msdp mesh-group GROUPNAME member A.B.C.D keep-alive`

指定したMSDPメッシュグループメンバーにおけるKEEPALIVEメッセージの送信間隔を設定する。
各MSDPピアにip msdp peer hold-timeコマンドで設定されている、MSDPピア接続が切断されるまでの時間よりも小さい値を設定する必要がある。
ip msdp peer keep-aliveコマンドで個々のMSDPピアに送信間隔を設定した場合、本コマンドで設定した送信間隔は上書きされる。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`GROUPNAME` | MSDPメッシュグループ名
`A.B.C.D` | MSDPメッシュグループメンバーのIPv4アドレス
`<10-60>` | MSDPメッシュグループメンバーにおけるKEEPALIVEメッセージの送信間隔。単位は秒。初期値は60

### 使用例

MSDPメッシュグループ「foo」のメンバー10.0.0.8におけるKEEPALIVEメッセージの送信間隔を42秒に設定する。

    awplus(config)# ip msdp mesh-group foo member 10.0.0.8 keep-alive 42 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip msdp mesh-group member keep-alive（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip msdp mesh-group（グローバルコンフィグモード）
ip msdp mesh-group member（グローバルコンフィグモード）
ip msdp keep-alive（グローバルコンフィグモード）
ip msdp hold-time（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer keep-alive（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer hold-time（グローバルコンフィグモード）
ip msdp mesh-group member hold-time（グローバルコンフィグモード）
ip msdp sa-cache-timeout（グローバルコンフィグモード）
show ip msdp peer（非特権EXECモード）
show ip msdp mesh-group（非特権EXECモード）
show ip msdp sa-cache（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB