[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# default-router

モード: DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(dhcp-config)# default-router A.B.C.D`

`(dhcp-config)# no default-router [A.B.C.D]`

DHCPクライアントに提供するIP設定情報のうち、「default-router」（オプションコード3。該当サブネットのデフォルトゲートウェイアドレス）の情報を追加する。
DHCPではデフォルトゲートウェイのアドレスを優先度の高い順に複数提供することができる。その場合は、本コマンドを複数回実行する。
no形式で実行した場合は、指定したdefault-routerの情報を削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | デフォルトゲートウェイのIPアドレス。no形式で実行する場合は、アドレスを省略するとすべてのアドレスが削除される

### 使用例

■ デフォルトゲートウェイとして192.168.10.1と192.168.10.2の2つのアドレスを通知するよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1 ↓
    awplus(dhcp-config)# default-router 192.168.10.2 ↓

■ デフォルトゲートウェイ192.168.10.2を通知しないよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# no default-router 192.168.10.2 ↓

■ すべてのデフォルトゲートウェイを通知しないよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# no default-router ↓

### コマンドツリー

    ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- default-router（DHCPモード）

### 関連コマンド

network（DHCPモード）
range（DHCPモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB