[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 pim jp-timer

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# ipv6 pim jp-timer <1-65535>`

`(config)# no ipv6 pim jp-timer`

（PIM-SMv6）対象インターフェースにおけるJoin/Pruneメッセージの送信間隔（Join/Prune Period）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-65535>` | Join/Pruneメッセージの送信間隔（Join/Prune Period）。単位は秒。初期値は60

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 pim jp-timer（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB