[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp snooping routermode

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config)# ip igmp snooping routermode {all | default | ip | multicastrouter}`

`(config)# no ip igmp snooping routermode`

IGMP Snooping有効時に制御用マルチキャストグループアドレス宛てパケットを受信したときの動作を指定する。
no形式で実行した場合は、制御用マルチキャストグループアドレス宛てパケットを受信したときの動作を初期設定（default）に戻す。
初期設定（default）では、下記アドレス宛てのパケットを受信したスイッチポートは「ルーターポート」となり、同ポートにはすべてのマルチキャストパケットが出力される。

- 224.0.0.1（同一サブネット上の全ノード）
- 224.0.0.2（同一サブネット上の全ルーター）
- 224.0.0.4（DVMRPルーター）
- 224.0.0.5（OSPFルーター）
- 224.0.0.6（OSPF代表ルーター）
- 224.0.0.9（RIP Version 2ルーター）
- 224.0.0.13（PIMルーター）
- 224.0.0.15（CBTルーター）
- 224.0.0.24（OSPFIGP-TE）

本コマンドを実行することにより、どのアドレス宛てのパケットを受信したときに該当ポートをルーターポートにするかを指定できる。現在どのアドレスがルーターポートの登録対象になっているかは、show ip igmp snooping routermodeコマンドで確認できる。

### パラメーター

`all` | 224.0.0.1～224.0.0.255を受信したポートをルーターポートとする
`default` | 224.0.0.1、224.0.0.2、224.0.0.4、224.0.0.5、224.0.0.6、224.0.0.9、224.0.0.13、224.0.0.15、224.0.0.24を受信したポートをルーターポートとする。初期設定
`ip` | 任意のアドレス（224.0.0.1～224.0.0.255の範囲内）を受信したポートをルーターポートとする。本コマンドでipを指定した後、実際のアドレスはip igmp snooping routermode addressコマンドで追加する。本コマンドでipを指定しただけでは、ルーターポート登録対象アドレスの設定は変化しないので注意
`multicastrouter` | 224.0.0.4、224.0.0.13を受信したポートをルーターポートとする

### 注意・補足事項

■ 224.0.0.1を制御する設定を入れても、IGMP QueryとIGMP Group Specific Queryは本コマンドによって制御することができない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip igmp snooping routermode（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip igmp snooping routermode address（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp snooping routermode（特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB