[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# power-inline disconnect-defer

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config-if)# power-inline disconnect-defer <1-10>`

`(config-if)# no power-inline disconnect-defer`

対象PoEスイッチポートに接続する受電機器の切断検出時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻す。
初期状態では3秒。

### パラメーター

`<1-10>` | 切断検出時間（秒）。初期設定は3秒

### 注意・補足事項

■ AT-x320-10GHにおいて、Universal Power over Ethernet（UPoE）対応の受電機器を接続した際、給電が開始される前に切断と判断されてしまい給電されない場合があります。
UPoE対応の受電機器を使用する場合は、必要に応じて本コマンドで切断検出時間を調整してください。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- power-inline disconnect-defer（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show power-inline（非特権EXECモード）
show power-inline interface（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB