[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip multicast handle-igmp-immediately

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`(config)# [no] ip multicast handle-igmp-immediately`

IGMPレポート受信後、マルチキャストを即時配信する動作を有効にする。
no形式で実行した場合は、該当動作を無効にし、IGMPレポート受信後マルチキャストを1秒遅延させて配信するよう設定する。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはマルチキャストルーティングの動作に関わる設定。
■ 4096を超えるマルチキャストグループを取り扱う構成で本コマンドを有効にすることは非推奨（製品負荷が上昇する可能性あり）。
本コマンド実行時にもこのことを示す以下のメッセージが出力される。

    awplus(config)# ip multicast handle-igmp-immediately ↓
    % Enabling this command is not recommended when using more than 4096 multicast streams

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip multicast handle-igmp-immediately（グローバルコンフィグモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB