[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mls qos scheduler-set wrr-queue group

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config)# mls qos scheduler-set <1-4> wrr-queue group <1-2> {percent <1-100>|weight <1-255>} queues QUEUELIST`

対象スイッチポートの指定した送信キューでWRR（重み付きラウンドロビン）スケジューリングを使用するよう設定する。

### パラメーター

`<1-4>` | スケジューリングID
`<1-2>` | WRRグループ番号。WRR1グループでは、各キューの送信比率（percent）または重み付け（weight）に基づきラウンドロビンでパケットが送信される。ただし、WRR1グループ内のキューからの送信は、strict-priorityグループのキューがすべて空になっているときだけ行われる。WRR2グループでは、WRR1と同じく各キューの送信比率（percent）または重み付け（weight）に基づきラウンドロビンでパケットが送信されるが、WRR2グループ内のキューからの送信は、strict-priorityグループ、WRR1グループのキューがすべて空になっているときだけ行われる
`percent <1-100>` | WRRスケジューリングにおける送信キューの送信比率。WRR1、WRR2各グループ内での該当キューからの送信比率（パケット数ではなくデータ量）を、パーセンテージ表記で指定する
`weight <1-255>` | WRRスケジューリングにおける送信キューの重み付け値。WRR1、WRR2各グループ内での該当キューからの送信比率（パケット数ではなくデータ量）を、重み付けで指定する。たとえば、WRR1グループに所属する2つのキューがそれぞれweight 6、weight 24の重み付け値を持つ場合、前者から1単位のデータを送信する間に後者からは4単位のデータが送信される
`queues QUEUELIST :=` | `queues {<0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7>}`
| 送信キュー番号のリスト。スペース区切りで複数指定が可能

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# mls qos scheduler-set 1 wrr-queue group 2 weight 25 queues 0 1 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mls qos scheduler-set wrr-queue group（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

mls qos scheduler-set（インターフェースモード）
mls qos scheduler-set priority-queue（グローバルコンフィグモード）
show mls qos scheduler-set（特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB