[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# g8032 physical-ring

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`(config)# g8032 physical-ring NAME {east-interface IFRANGE west-interface IFRANGE | terminating-interface IFRANGE}`

`(config)# no g8032 physical-ring NAME`

G.8032物理リングを作成し、指定したポートがWest/East/Terminatingポートとして動作するように設定する。
no形式で実行した場合は、G.8032物理リングを削除する。

### パラメーター

`NAME` | G.8032物理リング名
`east-interface IFRANGE` | Eastポートとして動作させたいインターフェースを指定する
`west-interface IFRANGE` | Westポートとして動作させたいインターフェースを指定する
`terminating-interface IFRANGE` | Terminatingポートとして動作させたいインターフェースを指定する

### 使用例

■ G.8032物理リング「blue」を作成し、ポート1.0.5をEastポート、ポート1.0.6をWestポートとして動作するように設定する。

    awplus(config)# g8032 physical-ring blue east-interface port1.0.5 west-interface port1.0.6 ↓

■ G.8032物理リング「red」を作成し、ポート1.0.7をTerminatingポートとして動作するように設定する。

    awplus(config)# g8032 physical-ring red terminating-interface port1.0.7 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- g8032 physical-ring（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show g8032 physical-ring（特権EXECモード）
physical-ring（G.8032スイッチモード）
rpl role（G.8032スイッチモード）
sub-ring（G.8032スイッチモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB