[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# radius-server timeout

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`(config)# radius-server timeout <1-1000>`

`(config)# no radius-server timeout`

RADIUSサーバーへの要求に対する応答待ち時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-1000>` | RADIUSサーバーへの要求に対する応答待ち時間（秒）。要求送信後この時間内に応答がない場合はその回の通信がタイムアウトしたと見なす。なお、radius-server hostコマンドのtimeoutパラメーターでサーバー固有の応答待ち時間を設定している場合は、そちらが優先される。初期値は5秒

### 注意・補足事項

■ ポート認証機能を使用する場合、下記の条件を満たすように設定すること。
（radius-server timeoutコマンドの設定値）×（radius-server retransmitコマンドの設定値 +1）×（Radiusサーバーの台数）< auth timeout server-timeoutコマンドの設定値

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- radius-server timeout（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

radius-server deadtime（グローバルコンフィグモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
radius-server retransmit（グローバルコンフィグモード）
show radius（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB