[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 ospf neighbor

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`> show ipv6 ospf [PROCID] neighbor`

`> show ipv6 ospf [PROCID] neighbor detail`

`> show ipv6 ospf [PROCID] neighbor A.B.C.D`

OSPFv3の隣接ルーターの情報を表示する。

### パラメーター

`PROCID` | router ipv6 ospfコマンドで設定したOSPFv3ルーティングプロセスID。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる
`A.B.C.D` | 隣接ルーターID。指定した隣接ルーターの詳細な情報を表示する
`detail` | 詳細な情報を表示する

### 使用例

    awplus> show ipv6 ospf neighbor ↓
    OSPFv3 Process (*null*)
    Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Interface  Instance ID
    1.1.1.1           1   Full/Backup     00:00:33    vlan10     0
    3.3.3.3           1   Full/Backup     00:00:31    vlan30     0

    awplus> show ipv6 ospf neighbor 1.1.1.1 ↓
    OSPFv3 Process (*null*)
     Neighbor 1.1.1.1, interface address fe80::200:cdff:fe37:1
        In the area 0.0.0.0 via interface vlan10
        Neighbor priority is 1, State is Full, 6 state changes
        DR is 2.2.2.2 BDR is 1.1.1.1
        Options is 0x000013 (-|R|-|-|E|V6)
        Dead timer due in 00:00:36
        Database Summary List 0
        Link State Request List 0
        Link State Retransmission List 0

    awplus> show ipv6 ospf neighbor 3.3.3.3 ↓
    OSPFv3 Process (*null*)
     Neighbor 3.3.3.3, interface address fe80::20e:84ff:fe64:20c2
        In the area 0.0.0.0 via interface vlan30
        Neighbor priority is 1, State is Full, 5 state changes
        DR is 2.2.2.2 BDR is 3.3.3.3
        Options is 0x000013 (-|R|-|-|E|V6)
        Dead timer due in 00:00:37
        Database Summary List 0
        Link State Request List 0
        Link State Retransmission List 0

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### 関連コマンド

ipv6 router ospf area（インターフェースモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB