[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# gvrp timer

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / GVRP

`(config-if)# gvrp timer {join JOIN|leave LEAVE|leaveall <1-65535>}`

`(config-if)# no gvrp timer {join|leave|leaveall}`

インターフェースにGVRPタイマーを設定する。

### パラメーター

`join JOIN` | PDUが送信される間隔。初期設定は200（ミリ秒）
`leave LEAVE` | GARP状態でなくなるまで待つ時間。初期設定は600（ミリ秒）
`leaveall <1-65535>` | VLAN内のポートを確認するのに使用するメッセージの送信間隔。初期設定は10000（ミリ秒）

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# gvrp timer join 20 ↓

### 注意・補足事項

■ LEAVE（GARP状態でなくなるまで待つ時間）がJOIN（PDUが送信される間隔）の3倍以上になるように設定する。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- gvrp timer（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show gvrp timer（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB