[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim hello-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config-if)# ip pim hello-interval <1-65535>`

`(config-if)# no ip pim hello-interval`

（PIM-SM/PIM-DM）対象インターフェースにおけるHelloメッセージの送信間隔（Hello Period）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
ip pim hello-holdtimeコマンドでHello Holdtimeを明示的に設定していない場合、Hello HoldtimeはHello Period×3.5に設定される。また、本コマンドでHello Periodを変更した結果、Hello HoldtimeがHello Periodよりも小さくなった場合も、同じようにHello Holdtimeが自動変更される。

### パラメーター

`<1-65535>` | Helloメッセージの送信間隔（Hello Period）。単位は秒。初期値は30

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip pim hello-interval（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim hello-holdtime（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip pim dense-mode interface（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode interface（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB