[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip limited-local-proxy-arp

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / ARP

`(config-if)# [no] ip limited-local-proxy-arp`

対象IPインターフェースでリミテッドローカルプロキシーARPを有効にする。
no形式で実行した場合は、リミテッドローカルプロキシーARPを無効にする。
初期設定は無効。
リミテッドローカルプロキシーARPが有効なインターフェースでは、local-proxy-arpコマンドで設定した範囲内のIPアドレスに対するARP要求にのみ、本製品が代理応答する。

### 注意・補足事項

■ 通常のローカルプロキシーARP（ip local-proxy-arpコマンド）では、同一サブネット内のすべてのIPアドレスに対して本製品が自身のMACアドレスで代理応答するが、リミテッドローカルプロキシーARPでは明示的に指定したIPアドレス範囲に対してのみ代理応答を行う。
初期設定では代理応答の対象アドレスが未設定のため、本コマンドを実行しただけでは代理応答は行われない。本機能を利用する場合は、必ずlocal-proxy-arpコマンドで代理応答させるIPアドレスを指定すること。
■ 本機能はホスト間の直接通信が禁止されている特殊なサブネットでのみ有効にすること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip limited-local-proxy-arp（インターフェースモード）

### 関連コマンド

local-proxy-arp（グローバルコンフィグモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB