[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# arp-reply-bc-dmac

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / ARP

`(config-if)# [no] arp-reply-bc-dmac`

対象インターフェースにおいて、受信したARP Replyの宛先MACアドレスがブロードキャストであっても、ARPエントリーの登録を行うよう設定する。
no形式で実行した場合はこの動作を無効化する。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- arp-reply-bc-dmac（インターフェースモード）

### 関連コマンド

clear arp-cache（特権EXECモード）
show arp（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB