[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ipv6 mld

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD

`# clear ipv6 mld [group GROUP [IFNAME] | interface IFNAME]`

MLD/MLD Snoopingグループメンバーシップのエントリーを削除する。

### パラメーター

`group GROUP :=` | `group {*|X:X::X:X}`
| マルチキャストグループ。指定したグループのエントリーをすべてのインターフェースから削除する。省略時はすべてのエントリーが対象になる（*を指定するのと同じ）
| `*` | すべてのエントリーを対象にする
| `X:X::X:X` | マルチキャストグループアドレス。指定したグループのエントリーだけを対象にする
`IFNAME` | インターフェース名。GROUPパラメーターに特定のグループ（X:X::X:X）を指定した場合、指定したインターフェース上に登録されているエントリーだけを対象にする。GROUPパラメーターに*を指定した場合は指定できない
`interface IFNAME` | インターフェース名。指定したインターフェース上に登録されているすべてのエントリーを削除する

### 注意・補足事項

■ スタティック登録したグループ（ipv6 mld static-groupコマンド）は削除されない。

### 関連コマンド

show ipv6 mld snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB