[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 pim register-rate-limit

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# ipv6 pim register-rate-limit <1-65535>`

`(config)# no ipv6 pim register-rate-limit`

（PIM-SMv6）Registerメッセージの送信レートを制限する。
no形式で実行した場合は送信レートの制限を解除する。
初期状態では送信レートは制限されていない。

### パラメーター

`<1-65535>` | Registerメッセージの送信レート上限値。1秒間に送信できる最大パケット数として指定する。なお、ここで指定する上限値はシステム全体の値ではなく、送信者・グループ（S,G）ペアごとの上限であることに注意

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 pim register-rate-limit（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB