[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# domain-name

モード: DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(dhcp-config)# domain-name NAME`

`(dhcp-config)# no domain-name`

DHCPクライアントに提供するIP設定情報のうち、「domain-name」（オプションコード15。名前解決時に使用するデフォルトドメイン名）の情報を設定する。
デフォルトドメイン名の情報は1つしか設定できない。本コマンドを複数回実行した場合は、最後に設定したドメイン名の情報がクライアントに提供される。
no形式で実行した場合は、domain-nameの設定を削除する。

### パラメーター

`NAME` | デフォルトドメイン名

### 使用例

■ デフォルトドメイン名として「tw.example.com」を通知するよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# domain-name tw.example.com ↓

■ デフォルトドメイン名を通知しないよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# no domain-name ↓

### コマンドツリー

    ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- domain-name（DHCPモード）

### 関連コマンド

network（DHCPモード）
range（DHCPモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB