[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# service dhcp-relay

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPリレー

`(config)# [no] service dhcp-relay`

DHCPリレーエージェントを有効にする。
no形式で実行した場合は、DHCPリレーエージェントを無効にする。
初期設定は有効。

### 使用例

■ DHCPリレーエージェントを有効にする。

    awplus(config)# service dhcp-relay ↓

■ DHCPリレーエージェントを無効にする。

    awplus(config)# no service dhcp-relay ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでリレーエージェントを有効にしても、インターフェースモードのip dhcp-relay server-addressコマンドで転送先のIPアドレスを設定するまで、DHCPパケットの転送は行われない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service dhcp-relay（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip dhcp-relay server-address（インターフェースモード）
show ip dhcp-relay（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB