[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# virtual-ipv6

モード: VRRPモード
カテゴリー: IP / VRRP

`(config-router)# virtual-ipv6 X:X::X:X {master|backup}{primary|secondary}`

`(config-router)# no virtual-ipv6`

対象バーチャルルーターが使用するバーチャルIPv6アドレス（プライマリーIPアドレス、セカンダリーIPアドレス）を設定する。
プライマリーIPアドレスは必ずIPv6リンクローカルアドレスを指定する。
セカンダリーIPアドレスはIPv6グローバルアドレスも指定可能。
no形式で実行した場合はバーチャルIPv6アドレスの設定を削除する。

### パラメーター

`X:X::X:X` | バーチャルIPv6アドレス。LAN上ホストのデフォルトゲートウェイアドレスには、このIPv6アドレスを設定する。router ipv6 vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したインターフェースの実IPv6アドレスと同じである必要はない。
`master` | バーチャルルーターの初期状態をマスターに設定する。X:X::X:Xに指定するIPv6アドレスが、router ipv6 vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したインターフェースの実IPv6アドレスと一致している場合（バーチャルIPv6アドレスを実際に保有している場合）はこちらを指定すること。
`backup` | バーチャルルーターの初期状態をバックアップに設定する。X:X::X:Xに指定するIPv6アドレスが、router ipv6 vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したインターフェースの実IPv6アドレスでない場合はこちらを指定すること。
`primary` | 指定したアドレスをプライマリーIPアドレスとして設定する。本パラメーター省略時もプライマリーとして扱われる。
`secondary` | 指定したアドレスをセカンダリーIPアドレスとして設定する。

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# router ipv6 vrrp 3 vlan1 ↓
    awplus(config-router)# virtual-ipv6 fe80::1 master ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。
■ 本コマンドは、バーチャルルーターの動作が有効化されているときには実行できない。disableコマンドでバーチャルルーターの動作を無効化してから実行すること。

### コマンドツリー

    router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
    router vrrp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- virtual-ipv6（VRRPモード）

### 関連コマンド

disable（VRRPモード）
enable（VRRPモード）
router ipv6 vrrp（グローバルコンフィグモード）
show interface（非特権EXECモード）
show vrrp（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB