[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip multicast-routing ssm-only-hw

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`(config)# [no] ip multicast-routing ssm-only-hw`

(*,G) マルチキャストエントリーをハードウェアテーブルに登録しないよう設定する。この場合ハードウェアテーブルには (S,G) エントリーだけが登録される。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定では (S,G)、(*,G) の両方をハードウェアテーブルに登録する。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip multicast-routing ssm-only-hw（グローバルコンフィグモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB