[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体、電源ユニットの動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system environment ↓
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: ***Fault***

    Resource ID: 1  Name: PSU Bay 1 ()
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Device Present                          Yes        -          -       Ok
    2   PSU Power Output                        Yes        -          -       Ok

    Resource ID: 2  Name: PSU Bay 2 ()
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Device Present                          Yes        -          -       Ok
    2   PSU Power Output                         No        -          -    FAULT

    Resource ID: 3  Name: PSU Bay 3 ()
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Device Present                          Yes        -          -       Ok
    2   PSU Power Output                         No        -          -    FAULT

    Resource ID: 100  Name: AT-x320-10GH
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Voltage: 1.35V (Volts)                1.365      1.209      1.482     Ok
    2   Voltage: 0.99V (Volts)                1.031      0.891      1.090     Ok
    3   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.351      2.960      3.631     Ok
    4   Voltage: 1.8V (Volts)                 1.839      1.623      1.964     Ok
    5   Voltage: 12.0V (Volts)               11.674     10.767     13.166     Ok
    6   Temp: System (Degrees C)                 47        -11         77     Ok

> Note

> > 上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

### 注意・補足事項

■ AT-x320-11GPTでは、ACアダプターまたはPoE受電により筐体への給電を行う。
ACアダプターとPoE受電での電源供給は併用できないため、ACアダプターによる電源供給の場合は、"POE PD Power"の"PSU Power Output"が「FAULT」と表示され、PoE受電による電源供給の場合は"PSU Bay"の"PSU Power Output"が「FAULT」と表示される。

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB