[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth max-supplicant

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# auth max-supplicant <2-1024>`

`(config-auth-profile)# auth max-supplicant {untagged-vlan|tagged-vlan} <0-1024>`

`(config-auth-profile)# no auth max-supplicant [untagged-vlan|tagged-vlan]`

対象スイッチポートにおいて通信可能なSupplicantの最大数を設定する。
untagged-vlanもしくはtagged-vlanオプションでは、ボイスVLAN環境において音声Supplicant（タグ付き）と通常Supplicant（タグなし）の最大数を設定する。
tagged-vlan、untagged-vlanパラメーターは、タグなしポート（アクセスポート）でのみ有効。
Supplicantの最大数よりも大きい数に設定できるが、最大数に達すると、それ以上のSupplicantの認証は許可されなくなる。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth max-supplicantコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`<2-1024>` | Supplicantの最大数。初期値は1024
`untagged-vlan` | タグなしVLANで許可するSupplicantの最大数。
`tagged-vlan` | タグ付きVLANで許可するSupplicantの最大数。
`<0-1024>` | タグなし/タグ付きVLANで許可するSupplicantの最大数。初期値は1024

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth max-supplicant（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth max-supplicant（インターフェースモード）
auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB