[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 pim sparse-mode bsr-router

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`> show ipv6 pim sparse-mode bsr-router`

（PIM-SMv6）ブートストラップルーター（BSR）の情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode bsr-router ↓
    PIM6v2 Bootstrap information
      BSR address: 2001:db8:203::213 (?)
      Uptime: 00:36:25, BSR Priority: 64, Hash mask length: 126
      Expires: 00:01:46
      Role: Candidate BSR
      State: Candidate BSR

      Candidate RP: 2001:db8:5::211(vlan5)
        Advertisement interval 60 seconds
        Next C-RP advertisement in 00:00:43

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### 関連コマンド

ipv6 pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB