[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim bsr-candidate

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# ip pim bsr-candidate IFNAME [<0-32> [<0-255>]]`

`(config)# no ip pim bsr-candidate`

（PIM-SM）ブートストラップルーター候補（C-BSR）として動作するよう設定する。
no形式で実行した場合は、C-BSRとしての動作をやめるよう設定する。
BSR（Bootstrap Router）は、PIM-SMネットワーク上のマルチキャストグループ一覧と、各グループのランデブーポイント候補（C-RP）の一覧を収集・保持・広告する役割を持つルーター。ネットワーク上に複数のC-BSRが存在する場合は、もっとも大きな優先度（Preference）を持つルーターがBSRに選出される。

### パラメーター

`IFNAME` | 自らをC-BSR（ブートストラップルーター候補）として広告するときのIPアドレスが設定されているインターフェース名
`<0-32>` | ハッシュマスク長。各ルーターにおいて、実際に使用するRPをハッシュ関数によって決定するとき、グループアドレスの先頭何ビットを計算に使うべきかを指定する
`<0-255>` | BSR優先度。値が大きいほどBSRになる可能性が高い

### 使用例

■ PIM-SMネットワークのブートストラップルーター候補（C-BSR）として動作するよう設定する。自身を広告するときはvlan10のIPアドレスを使う。

    awplus(config)# ip pim bsr-candidate vlan10 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip pim sparse-mode bsr-router（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB