[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree errdisable-timeout interval

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# spanning-tree errdisable-timeout interval <10-1000000>`

`(config)# no spanning-tree errdisable-timeout interval`

（RSTP/MSTP）BPDUガード機能によって無効化されたエッジポートを、自動的に再有効化するまでの待機時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻す。
エッジポートの自動再有効化機能は初期設定では無効なので、必要に応じspanning-tree errdisable-timeout enableコマンドで有効化すること。

### パラメーター

`<10-1000000>` | BPDUガード機能によってエッジポートが無効化されてから、該当エッジポートを再有効化するまでの待機時間（秒）。初期設定は300

### 使用例

■ BPDUガード機能によって無効化されたエッジポートを自動再有効化するまでの時間を10秒に変更する。

    awplus(config)# spanning-tree errdisable-timeout interval 10 ↓

### 注意・補足事項

■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- spanning-tree errdisable-timeout interval（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
spanning-tree autoedge（インターフェースモード）
spanning-tree edgeport（インターフェースモード）
spanning-tree errdisable-timeout enable（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree portfast（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（グローバルコンフィグモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB