[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 nd ra-lifetime

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# ipv6 nd ra-lifetime <0-9000>`

`(config-if)# no ipv6 nd ra-lifetime`

対象IPv6インターフェースからルーター通知（RA）パケットを送信するとき、RAパケットのRouter Lifetimeフィールドに設定する値（AdvDefaultLifetime）を設定する。
no形式で実行した場合は、RAパケットのRouter Lifetimeフィールドに設定する値を初期値に戻す。
初期値は1800秒。

### パラメーター

`<0-9000>` | RAパケットのRouter Lifetimeフィールドに設定する値（AdvDefaultLifetime）（秒）。初期値は1800秒

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd ra-lifetime（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB