[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 rip

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`> show ipv6 rip [database]`

RIPng経路表を表示する。

### パラメーター

`database` | 特に意味はない。指定してもしなくても同じ

### 使用例

    awplus> show ipv6 rip ↓

    Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, Ra - RIP aggregated,
           Rcx - RIP connect suppressed, Rsx - RIP static suppressed,
           C - Connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP

       Network                     Next Hop                  If       Met Tag  Time
    R  2001:db8:3c:10::/64         fe80::200:f4ff:fe27:2c74  vlan20     2   0 02:59
    Rc 2001:db8:3c:20::/64         ::                        vlan10     1   0
    Rc 2001:db8:3c:30::/64         ::                        vlan20     1   0
    R  2001:db8:3c:40::/64         fe80::20c:29ff:fe60:5a66  vlan20     2   0 02:34
    R  2001:db8:3c:50::/64         fe80::20c:29ff:fe73:6c30  vlan20     2   0 02:35
    R  2001:db8:3c:60::/64         fe80::20c:29ff:fe73:6c30  vlan20     2   0 02:35
                                   fe80::20c:29ff:fe60:5a66  vlan20     2   0 02:34
    R  2001:db8:3c:70::/64         fe80::20c:29ff:fe73:6c30  vlan20     3   0 02:35
                                   fe80::20c:29ff:fe60:5a66  vlan20     3   0 02:34
    R  2001:db8:3c:80::/64         fe80::20c:29ff:fe73:6c30  vlan20     4   0 02:35
                                   fe80::20c:29ff:fe60:5a66  vlan20     4   0 02:34
    R  2001:db8:3c:90::/64         fe80::20c:29ff:fe73:6c30  vlan20     4   0 02:35
                                   fe80::20c:29ff:fe60:5a66  vlan20     4   0 02:34

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

### 関連コマンド

show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）
show ipv6 route summary（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB