[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show flowcontrol interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`> show flowcontrol interface IFNAME`

指定したスイッチポートのフローコントロール（802.3x PAUSE）設定、状態、カウンターを表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名

### 使用例

    awplus> show flowcontrol interface port1.0.1 ↓
    Port    Send FlowControl    Receive FlowControl  RxPause TxPause
            admin   oper        admin   oper
    -----   ------- --------    ------- --------     ------- -------
    1.0.1   off     off         on      off                0       0

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで表示されるのはフローコントロール（flowcontrol）の情報のみで、バックプレッシャー（backpressure）の設定・動作は含まれない。

### 関連コマンド

flowcontrol（インターフェースモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB