[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# bootfile

モード: DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(dhcp-config)# bootfile TEXTLINE`

`(dhcp-config)# no bootfile`

DHCPクライアントに提供するIP設定情報のうち、「bootfile」（クライアントが使用すべき起動用イメージファイルのパス）の情報を追加する。
イメージファイルの情報は1つしか設定できない。本コマンドを複数回実行した場合は、最後に設定した情報がクライアントに提供される。
no形式で実行した場合は、指定したbootfileの情報を削除する。
なお、起動用イメージファイルが置かれているTFTPサーバーのIPアドレスは、next-serverコマンドで設定する。

### パラメーター

`TEXTLINE` | 起動用イメージファイルのパス。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ 起動用イメージファイルとしてpxebootを通知するよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# bootfile pxeboot ↓

### コマンドツリー

    ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bootfile（DHCPモード）

### 関連コマンド

network（DHCPモード）
next-server（DHCPモード）
range（DHCPモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB