[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 mld query-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD

`(config-if)# ipv6 mld query-interval <2-18000>`

`(config-if)# no ipv6 mld query-interval`

対象インターフェースにおけるMLDの動作パラメーターQuery Intervalの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<2-18000>` | 代表ルーター時のGeneral Membership Query送信間隔（Query Interval）。単位は秒。Query Response Interval（ipv6 mld query-max-response-timeコマンド）よりも大きい値を指定すること。初期値は125

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld query-interval（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 mld query-max-response-time（インターフェースモード）
show ipv6 mld interface（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB