[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear atmf links

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# clear atmf links [IFRANGE]`

AMF接続ポート（AMFリンク、AMFクロスリンク、AMFエリアリンク、AMFゲストリンク、AMFエージェントリンク、AMF仮想リンク）の状態をクリアする。

### パラメーター

`IFRANGE` | インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのAMF接続ポートが対象となる

### 注意・補足事項

■ `IFRANGE`にAMF仮想リンクのインターフェース名（vlinkX）を指定することはできない。特定の仮想リンクの状態だけをクリアしたいときはclear atmf links virtualコマンドを使うこと。

### 関連コマンド

clear atmf links virtual（特権EXECモード）
show atmf links（特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB