[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# preempt-mode

モード: VRRPモード
カテゴリー: IP / VRRP

`(config-router)# preempt-mode true [delay-time <0-3600>]`

`(config-router)# preempt-mode false`

対象バーチャルルーターにおいて、プリエンプトモードを有効または無効にする。
初期設定は有効。

### パラメーター

`true` | プリエンプトモードを有効にする。有効時は、マスタールーターよりもバックアップルーターの優先度が高い場合に、優先度の高いほうがマスターに移行する。初期設定
`delay-time <0-3600>` | プリエンプトモード有効時、マスターへの移行前に指定された秒数待機する。0を指定した場合は、待機時間なく、すぐにマスターへ移行する。また、本パラメーター未指定時は0を指定した時と同じ動作をする
`false` | プリエンプトモードを無効にする。無効時は、マスタールーターよりもバックアップルーターの優先度が高い場合でも、バックアップルーターはマスタールーターに移行しない

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。
■ 本コマンドは、バーチャルルーターの動作が有効化されているときには実行できない。disableコマンドでバーチャルルーターの動作を無効化してから実行すること。

### コマンドツリー

    router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
    router vrrp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- preempt-mode（VRRPモード）

### 関連コマンド

disable（VRRPモード）
enable（VRRPモード）
priority（VRRPモード）
show vrrp（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB