[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# restart ospf graceful

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`# restart ospf graceful [grace-period <1-1800>]`

グレースフルリスタートの手順にしたがいOSPFルーティングプロセスを再起動する。

### パラメーター

`grace-period <1-1800>` | グレース期間。この期間内に再同期が完了しないとグレースフルリスタートは失敗となる。省略時はospf restart grace-periodコマンドの設定値が使われる

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。
■ OSPFグレースフルリスタート発生時にトポロジーチェンジが発生する環境では、以下のことが発生し、通信の復旧に時間がかかることがあります。

- グレースフルリスタートがタイムアウトまで終了できない
- グレースフルリスタートが失敗して、通常OSPF動作の隣接関係の再構築が発生する

### 関連コマンド

capability restart（OSPFモード）
ospf restart grace-period（グローバルコンフィグモード）
ospf restart helper（グローバルコンフィグモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB