[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip proxy-arp

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / ARP

`(config-if)# [no] ip proxy-arp`

対象IPインターフェースでプロキシーARPを有効にする。
no形式で実行した場合は、プロキシーARPを無効にする。
初期設定は無効。
プロキシーARPとは、他のサブネットのIPアドレスに対するARP要求に対し、本製品が自身のMACアドレスで代理応答する機能。プロキシーARP有効時は、受信したARP要求の対象IPアドレスへの経路（ただし、受信インターフェースのインターフェース経路を除く）を持っている場合、自分自身のMACアドレスで代理応答し、代理応答に基づいて送られてきたパケットを実際の宛先に向かって転送する。

### 使用例

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip proxy-arp ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip proxy-arp（インターフェースモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB