[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# match tcp-flags

モード: クラスマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-cmap)# [no] match tcp-flags {ack & syn & fin & rst & urg}`

対象クラスマップにmatch tcp-flags節を追加する。すでにmatch tcp-flags節が存在していた場合は、チェック対象のTCPフラグを追加する。
no形式で実行した場合はmatch tcp-flags節からチェック対象のTCPフラグを削除する。
match tcp-flags節は、TCP制御フラグの値によってクラスマップのマッチを行うもの。指定したフラグがすべてが立っていればマッチ、それ以外の場合は非マッチと判定される（指定しなかったフラグの状態には関知しない）。

### パラメーター

`ack` | ACKフラグ
`syn` | SYNフラグ
`fin` | FINフラグ
`rst` | RSTフラグ
`urg` | URGフラグ

### 使用例

■ TCPのセッション開始パケットにマッチするクラスマップtcpstartを定義する。

    awplus(config)# class-map tcpstart ↓
    awplus(config-cmap)# match tcp-flags syn ack ↓

### コマンドツリー

    class-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match tcp-flags（クラスマップモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB