[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# flowcontrol

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# flowcontrol both`

`(config-if)# no flowcontrol`

対象スイッチポートでフローコントロール（802.3x PAUSEの送受信）を有効または無効にする。
no形式で実行した場合はフローコントロールを無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`both` | 802.3x PAUSEの送受信を有効にする

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1～1.0.4でフローコントロール（PAUSEフレームの送受信）を有効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.4 ↓
    awplus(config-if)# flowcontrol both ↓

■ フローコントロールを無効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.4 ↓
    awplus(config-if)# no flowcontrol ↓

### 注意・補足事項

■ フローコントロール（802.3x PAUSEの受信）を有効にすると、スイッチポートのデュプレックスモードがオートネゴシエーション以外の固定設定であっても、フローコントロールが動作する。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- flowcontrol（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show flowcontrol interface（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB