### AMF

はじめに 概要 導入 運用 応用 コマンド

#### はじめに

#### 概要

#### 導入

#### 運用

#### 応用

#### コマンド

application-proxy ip-filter（グローバルコンフィグモード）
application-proxy quarantine-vlan（グローバルコンフィグモード）
application-proxy redirect-url（グローバルコンフィグモード）
application-proxy threat-protection（インターフェースモード）
application-proxy threat-protection send-summary（特権EXECモード）
application-proxy whitelist advertised-address（グローバルコンフィグモード）
application-proxy whitelist enable（インターフェースモード）
application-proxy whitelist protection tls（グローバルコンフィグモード）
application-proxy whitelist server（グローバルコンフィグモード）
area-link（AMFコンテナコンフィグモード）
atmf amfplus-license-only（グローバルコンフィグモード）
atmf area id（グローバルコンフィグモード）
atmf area password（グローバルコンフィグモード）
atmf authorize（特権EXECモード）
atmf authorize provision（特権EXECモード）
atmf backup（グローバルコンフィグモード）
atmf backup area-masters delete（特権EXECモード）
atmf backup area-masters enable（グローバルコンフィグモード）
atmf backup area-masters now（特権EXECモード）
atmf backup area-masters synchronize（特権EXECモード）
atmf backup bandwidth（グローバルコンフィグモード）
atmf backup delete（特権EXECモード）
atmf backup enable（グローバルコンフィグモード）
atmf backup guests delete（特権EXECモード）
atmf backup guests enable（グローバルコンフィグモード）
atmf backup guests now（特権EXECモード）
atmf backup guests synchronize（特権EXECモード）
atmf backup now（特権EXECモード）
atmf backup redundancy enable（グローバルコンフィグモード）
atmf backup server（グローバルコンフィグモード）
atmf backup stop（特権EXECモード）
atmf backup synchronize（特権EXECモード）
atmf cleanup（特権EXECモード）
atmf container（グローバルコンフィグモード）
atmf container login（特権EXECモード）
atmf controller（グローバルコンフィグモード）
atmf distribute firmware（特権EXECモード）
atmf domain vlan（グローバルコンフィグモード）
atmf enable（グローバルコンフィグモード）
atmf group（グローバルコンフィグモード）
atmf guest-class（グローバルコンフィグモード）
atmf log-verbose（グローバルコンフィグモード）
atmf management subnet（グローバルコンフィグモード）
atmf management vlan（グローバルコンフィグモード）
atmf master（グローバルコンフィグモード）
atmf network-name（グローバルコンフィグモード）
atmf provision（インターフェースモード）
atmf provision node（特権EXECモード）
atmf reboot-rolling（特権EXECモード）
atmf recover（特権EXECモード）
atmf recover guest（特権EXECモード）
atmf recover led-off（特権EXECモード）
atmf recover over-eth（特権EXECモード）
atmf recovery-server（グローバルコンフィグモード）
atmf remote-login（特権EXECモード）
atmf restricted-login（グローバルコンフィグモード）
atmf retry guest-link（特権EXECモード）
atmf secure-mode（グローバルコンフィグモード）
atmf secure-mode certificate expire（特権EXECモード）
atmf secure-mode certificate expiry（グローバルコンフィグモード）
atmf secure-mode certificate renew（特権EXECモード）
atmf secure-mode enable-all（特権EXECモード）
atmf select-area（特権EXECモード）
atmf topology-gui enable（グローバルコンフィグモード）
atmf trustpoint（グローバルコンフィグモード）
atmf virtual-crosslink（グローバルコンフィグモード）
atmf virtual-link（グローバルコンフィグモード）
atmf virtual-link description（グローバルコンフィグモード）
atmf virtual-link protection ipsec（グローバルコンフィグモード）
atmf working-set（特権EXECモード）
atmf-arealink remote-area（インターフェースモード）
atmf-link（インターフェースモード）
clear application-proxy threat-protection（特権EXECモード）
clear atmf links（特権EXECモード）
clear atmf links statistics（特権EXECモード）
clear atmf links virtual（特権EXECモード）
clear atmf recovery-file（特権EXECモード）
clear atmf secure-mode certificates（特権EXECモード）
clear atmf secure-mode statistics（特権EXECモード）
clear snmp-discovery（特権EXECモード）
clear stoat collector session counters（特権EXECモード）
clone（AMF事前設定EXECモード）
configure boot config（AMF事前設定EXECモード）
configure boot system（AMF事前設定EXECモード）
create（AMF事前設定EXECモード）
delete（AMF事前設定EXECモード）
description（STOAT送信先モード）
description（AMFコンテナコンフィグモード）
discovery（AMFゲストコンフィグモード）
firmware-url（AMFゲストコンフィグモード）
http-enable（AMFゲストコンフィグモード）
identity（AMF事前設定EXECモード）
key（STOAT送信先モード）
license-cert（AMF事前設定EXECモード）
locate（AMF事前設定EXECモード）
log event-host atmf-topology-event（グローバルコンフィグモード）
login-fallback enable（AMFゲストコンフィグモード）
modeltype（AMFゲストコンフィグモード）
name-check（STOAT送信先モード）
service atmf-application-proxy（グローバルコンフィグモード）
service snmp-discovery（グローバルコンフィグモード）
service stoat（グローバルコンフィグモード）
show application-proxy threat-protection（非特権EXECモード）
show application-proxy whitelist advertised-address（特権EXECモード）
show application-proxy whitelist interface（特権EXECモード）
show application-proxy whitelist server（特権EXECモード）
show application-proxy whitelist supplicant（特権EXECモード）
show atmf（特権EXECモード）
show atmf area（特権EXECモード）
show atmf area guests（特権EXECモード）
show atmf area guests-detail（特権EXECモード）
show atmf area nodes（特権EXECモード）
show atmf area nodes-detail（特権EXECモード）
show atmf authorization current（特権EXECモード）
show atmf authorization pending（特権EXECモード）
show atmf authorization provisional（特権EXECモード）
show atmf backup（特権EXECモード）
show atmf backup area（特権EXECモード）
show atmf backup guest（特権EXECモード）
show atmf container（特権EXECモード）
show atmf group（特権EXECモード）
show atmf group members（特権EXECモード）
show atmf guests（特権EXECモード）
show atmf links（特権EXECモード）
show atmf links guest（特権EXECモード）
show atmf links statistics（特権EXECモード）
show atmf local area guests（特権EXECモード）
show atmf local area guests-detail（特権EXECモード）
show atmf local area nodes（特権EXECモード）
show atmf local area nodes-detail（特権EXECモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）
show atmf provision nodes（特権EXECモード）
show atmf recovery-file（特権EXECモード）
show atmf secure-mode（特権EXECモード）
show atmf secure-mode audit（特権EXECモード）
show atmf secure-mode audit link（特権EXECモード）
show atmf secure-mode certificates（特権EXECモード）
show atmf secure-mode sa（特権EXECモード）
show atmf secure-mode statistics（特権EXECモード）
show atmf session（特権EXECモード）
show atmf tech（特権EXECモード）
show atmf virtual-links（特権EXECモード）
show atmf virtual-links detail（特権EXECモード）
show atmf working-set（特権EXECモード）
show snmp-discovery（特権EXECモード）
show stoat collector（特権EXECモード）
show stoat destinations（特権EXECモード）
shutdown（STOAT送信先モード）
snmp-discovery arp-polling-interval（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery community（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery deny（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery permit（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery snmp-polling-interval（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery snmp-version（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery user（グローバルコンフィグモード）
state（AMFコンテナコンフィグモード）
stoat collector enable（グローバルコンフィグモード）
stoat collector expiry-period（グローバルコンフィグモード）
stoat collector key（グローバルコンフィグモード）
stoat collector trustpoint（グローバルコンフィグモード）
stoat destination（グローバルコンフィグモード）
stoat discovery（グローバルコンフィグモード）
switchport atmf-agentlink（インターフェースモード）
switchport atmf-arealink remote-area（インターフェースモード）
switchport atmf-crosslink（インターフェースモード）
switchport atmf-guestlink（インターフェースモード）
switchport atmf-link（インターフェースモード）
trustpoint（STOAT送信先モード）
unique-id（特権EXECモード）
username（AMFゲストコンフィグモード）